**ANEXO VI**

**MODELO CARTA-PROPOSTA**

**Observação importante: a carta-proposta deverá ser encaminhada pelo vencedor, com o preço devidamente ajustado ao valor de fechamento da operação. Não é necessária a apresentação da carta-proposta como forma de ficha técnica, pois contraria a legislação vigente na medida em que o Pregoeiro toma conhecimento dos nomes dos participantes antes da fase competitiva do Pregão**.

À SAECIL - Superintendência de Água e Esgotos da Cidade de Leme.

Prezados Senhores,

Ref.: **Pregão Eletrônico nº. ../20.. – Carta-Proposta**.

Apresentamos nossa proposta para os itens abaixo discriminados, conforme o Anexo I, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

**Identificação do proponente**

Razão Social:

CNPJ e Inscrição Estadual:

Responsável / Cargo: E-mail:

Carteira de Identidade e CPF:

Endereço e telefone: Agência e n°. da conta bancária:

**OBJETO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Descrição do Objeto** | **Unidade** | **Quantidade** | **Valor Unitário** |
| **01** | Datalogger para monitoramento de pressão, com as características mínimas abaixo:     * 01 (um) canal de pressão com comunicação GPRS/3G; * Grau de proteção IP 68; * Porta serial RS232 e USB para comunicação local com conector IP 68 e cabo; * Sensor de pressão interno ao invólucro, fundo de escala de 200 mca; * Tomada de pressão tipo engate rápido push-in metálico de 6mm; * Precisão mínima de +/- 0.5% do fundo de escala; * Sobre pressão admissível de duas vezes o fundo de escala; * Calendário e relógio interno, com desvio máximo +/- 1 minuto/mês, ajustáveis com sincronismo junto a rede GPRS; * Registro de dados por intervalo de tempo, ajustável entre 1 (um) minuto e 12 (doze) horas; * Software operacional em ambiente Windows e Windows Mobile local e de acesso remoto; * Software de acesso remoto para configuração total do armazenador de dados, coleta de dados armazenados e verificação da tensão da bateria; * Geração de alarmes devido a ocorrência de extrapolação de limites mínimos e máximos para a pressão pré-programada; * Geração e visualização de gráficos do comportamento do datalogger; * Permitir todas as alterações dos parâmetros do datalogger; * Permitir visualização de alarmes das variáveis e status de comunicação de todos os equipamentos em tela única; * Integração com outros softwares de supervisão e controle, suporte a tecnologia de mercado tais como: opc, modbus, profbus, Windows ou Windows mobile; * Modem GPRS/3G com comunicação automática configurável, intervalo mínimo de 1 (um) minuto a 12 (doze) horas para atualização dos valores das variáveis em tela, envio de pacotes configurável a cada 5 (cinco) a 12 (doze) horas, com modem quadriband GPRS/3G homologado pela Anatel, compatível com qualquer operadora; * Invólucro em plástico de engenharia, classe de proteção IP 68, dimensões máximas: 15 x 12 x 10 cm (largura, altura e profundidade) pois é o espaço disponível dentro da Caixa Padrão de ligação de água desta Autarquia, onde a SAECIL instalará os equipamentos; * Alimentação por baterias de lithium seladas, não recarregáveis, com durabilidade de 3 anos, frequência de transmissões a cada duas horas, substituíveis por usuário da SAECIL, mediante treinamento; * Cabo de comunicação USB comprimento 1,5m; * Antena celular local ou externa; * Chips de dados serão fornecidos pela SAECIL. | Peças | 85 | - - - - - - - - - - |

**VALOR GLOBAL: R$ ................................ (.............................................................................)**

**Condições gerais:**

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

O **prazo fornecimento e entrega** do objeto ocorrerá de acordo com o determinado no Anexo I do Edital.

O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias à execução do objeto, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas, etc.), cotados separados e incidentes sobre o fornecimento.

**Validade da Proposta:** ................................ dias.

(local e data)

(assinatura e carimbo da proponente/representante legal da empresa)