**ANEXO VI**

**MODELO CARTA-PROPOSTA**

**Observação importante**:a carta-proposta deverá ser encaminhada pelo vencedor, com o preço devidamente ajustado ao valor de fechamento da operação. **Não é necessária a apresentação da carta-proposta como forma de ficha técnica, pois contraria a legislação vigente na medida em que o Pregoeiro toma conhecimento dos nomes dos participantes antes da fase competitiva do Pregão.**

À SAECIL - Superintendência de Água e Esgotos da Cidade de Leme.

Prezados Senhores,

Ref.: **Pregão Eletrônico nº. ../20.. – Carta-Proposta**.

**Identificação do proponente:**

Razão Social:

CNPJ e Inscrição Estadual:

Responsável / Cargo: E-mail:

Carteira de Identidade e CPF:

Endereço e telefone: Agência e n°. da conta bancária:

Apresentamos nossa proposta para os itens abaixo discriminados, conforme o Edital e seus Anexos:

|  |
| --- |
| **LOTE GLOBAL** |
| **Item** | **Descrição do Objeto** | **Unidade** | **Quantidade** | **Valor** **Unitário** | **Valor** **Total**  |
| **01** | Redução Concêntrica com Flanges Ferro Fundido DN=400 X 250 MM c/ Pintura Betuminosa, conforme NBR 7675, PN 25, com acessórios inclusos: Anel de borracha, parafusos, porcas e arruelas. OBS: A peça deve ter data de fabricação estampada em alto relevo de no máximo 1 ano. | Peça | 1,00 | R$ - - - - - -  | R$ - - - - - - |
| **02** | Redução Concêntrica com Flanges Ferro Fundido DN=600 X 400 MM c/ Pintura Betuminosa, conforme NBR 7675, PN 25, com acessórios inclusos: Anel de borracha, parafusos, porcas e arruelas. OBS: A peça deve ter data de fabricação estampada em alto relevo de no máximo 1 ano. | Peça | 1,00 | R$ - - - - - -  | R$ - - - - - -  |
| **03** | Curva 90° Flange Flange PN25 Ferro Fundido DN=400mm, Pintura Betuminosa, conforme NBR 7675, com acessórios inclusos: Anel de borracha, parafusos, porcas e arruelas. OBS: A peça deve ter data de fabricação estampada em alto relevo de no máximo 1 ano. | Peça | 1,00 | R$ - - - - - - | R$ - - - - - -  |
| **04** | Curva 90° Flange Flange PN25 Ferro Fundido DN=100mm, Pintura Betuminosa, conforme NBR 7675, com acessórios inclusos: Anel de borracha, parafusos, porcas e arruelas. OBS: A peça deve ter data de fabricação estampada em alto relevo de no máximo 1 ano. | Peça | 2,00 | R$ - - - - - - | R$ - - - - - -  |
| **05** | Curva 90° Bolsa Bolsa PN25 Ferro Fundido DN=400mm, Pintura Betuminosa, conforme NBR 7675, com acessórios inclusos: Anel de borracha. OBS: A peça deve ter data de fabricação estampada em alto relevo de no máximo 1 ano. | Peça  | 1,00 | R$ - - - - - - | R$ - - - - - -  |
| **06** | Curva 45° Bolsa Bolsa PN25 Ferro Fundido DN=400mm, Pintura Betuminosa, conforme NBR 7675, com acessórios inclusos: Anel de borracha. OBS: A peça deve ter data de fabricação estampada em alto relevo de no máximo 1 ano. | Peça | 1,00 | R$ - - - - - - | R$ - - - - - -  |
| **07** | Toco 400mm em ferro fundido com Flange Flange, conforme NBR 7675, PN 25, comprimento 2,00m, revestimento interno e externo com pintura betuminosa. Acessórios: parafusos, porcas e arruelas, galvanizadas conforme ASTM A 153 classe C e junta plana de borracha. OBS: O toco deve ter data de fabricação estampada em alto relevo de no máximo 1 ano. | Peça  | 1,00 | R$ - - - - - - | R$ - - - - - -  |
| **08** | Toco 400mm em ferro fundido com Flange Ponta, conforme NBR 7675, PN 25, comprimento 1,00m, revestimento interno e externo com pintura betuminosa. Acessórios: parafusos, porcas e arruelas, galvanizadas conforme ASTM A 153 classe C e junta plana de borracha. OBS: O toco deve ter data de fabricação estampada em alto relevo de no máximo 1 ano. | Peça  | 1,00 | R$ - - - - - - | R$ - - - - - -  |
| **09** | Toco 600mm em ferro fundido com Flange Ponta, conforme NBR 7675, PN 25, comprimento 0,80 m, revestimento interno e externo com pintura betuminosa. Acessórios: parafusos, porcas e arruelas, galvanizadas conforme ASTM A 153 classe C e junta plana de borracha. OBS: O toco deve ter data de fabricação estampada em alto relevo de no máximo 1 ano. | Peça  | 2,00 | R$ - - - - - - | R$ - - - - - -  |
| **10** | Registro de Gaveta Ferro Fundido PN 25 Flange Flange DN=100mm, Pintura Betuminosa, conforme NBR 7675, PN 25, com acessórios inclusos: Anel de borracha, parafusos, porcas e arruelas. OBS: A peça deve ter data de fabricação estampada em alto relevo de no máximo 1 ano. | Peça  | 2,00 | R$ - - - - - - | R$ - - - - - -  |
| **11** | Registro de Gaveta Ferro Fundido PN 25 Flange Flange DN=400mm, Pintura Betuminosa, conforme NBR 7675, com acessórios inclusos: Anel de borracha, parafusos, porcas e arruelas. OBS: A peça deve ter data de fabricação estampada em alto relevo de no máximo 1 ano. | Peça  | 2,00 | R$ - - - - - - | R$ - - - - - -  |
| **12** | Tê Ferro Fundido PN 25 Flange Flange DN=100mm, Pintura Betuminosa, conforme NBR 7675, com acessórios inclusos: Anel de borracha, parafusos, porcas e arruelas. OBS: A peça deve ter data de fabricação estampada em alto relevo de no máximo 1 ano. | Peça  | 1,00 | R$ - - - - - - | R$ - - - - - -  |
| **13** | Tê Ferro Fundido PN 25 Flange Flange Redução 400 x 100 mm, Pintura Betuminosa, conforme NBR 7675, PN 25, com acessórios inclusos: Anel de borracha, parafusos, porcas e arruelas. OBS: A peça deve ter data de fabricação estampada em alto relevo de no máximo 1 ano. | Peça  | 1,00 | R$ - - - - - - | R$ - - - - - - |
| **14** | Válvula de Alívio Ferro Fundido PN 25 Flange Flange DN=100mm VA 212, Pintura Betuminosa, conforme NBR 7675, com acessórios inclusos: Anel de borracha, parafusos, porcas e arruelas. OBS: A peça deve ter data de fabricação estampada em alto relevo de no máximo 1 ano. | Peça  | 2,00 | R$ - - - - - - | R$ - - - - - - |
| **15** | Válvula de Retenção Tipo Portinhola Ferro Fundido PN 25 DN=400mm, Pintura Betuminosa, com acessórios inclusos conforme NBR 7675. OBS: A peça deve ter data de fabricação estampada em alto relevo de no máximo 1 ano. | Peça  | 2,00 | R$ - - - - - - | R$ - - - - - - |
| **16** | Luva de Correr Junta Mecânica Ferro Fundido DN= 400mm, Pintura Betuminosa, conforme NBR 7675, PN 25, com acessórios inclusos: Anel de borracha, parafusos, porcas e arruelas. OBS: A peça deve ter data de fabricação estampada em alto relevo de no máximo 1 ano. | Peça  | 1,00 | R$ - - - - - - | R$ - - - - - - |
| **17** | Luva de Correr Junta Mecânica Ferro Fundido DN= 600mm, Pintura Betuminosa, conforme NBR 7675, PN 25, com acessórios inclusos: Anel de borracha, parafusos, porcas e arruelas. OBS: A peça deve ter data de fabricação estampada em alto relevo de no máximo 1 ano. | Peça  | 2,00 | R$ - - - - - - | R$ - - - - - - |
| **18** | Junção Ferro Fundido PN 25 Flange Flange DN= 600mm, Pintura Betuminosa, conforme NBR 7675, com acessórios inclusos: Anel de borracha, parafusos, porcas e arruelas. OBS: A peça deve ter data de fabricação estampada em alto relevo de no máximo 1 ano. | Peça | 1,00 | R$ - - - - - - | R$ - - - - - - |
| **19** | Extremidade Ferro Fundido PN 25 Flange Bolsa DN= 400mm, Pintura Betuminosa, conforme NBR 7675, com acessórios inclusos: Anel de borracha, parafusos, porcas e arruelas. OBS: A peça deve ter data de fabricação estampada em alto relevo de no máximo 1 ano. | Peça  | 1,00 | R$ - - - - - - | R$ - - - - - - |
| **VALOR TOTAL PARA O LOTE: R$ ........................................** |

**VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ ......................................................................**

**CONDIÇÕES GERAIS:**

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

O prazo de fornecimento e entrega do objeto ocorre de acordo com o determinado no Termo de Referência (Anexo I) do Edital.

O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias à execução do objeto, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas, etc.), cotados separados e incidentes sobre o fornecimento.

**Validade da Proposta:** 60 (sessenta) dias.

(local e data)

(assinatura e carimbo da proponente/representante legal da empresa)