**ANEXO I**

**TERMO DE REFERÊNCIA**

**1. OBJETIVO**

1.1. O presente Termo de Referência tem por objetivo a contratação de empresa para Serviços de Recapagem de pneus para os veículos pertencentes à frota desta Autarquia, incluindo mão-de-obra e disponibilidade de equipamentos necessários para a execução dos serviços.

**Lote 01**

Pneus de uso rodoviários (caminhões), como segue descrição e quantitativo abaixo:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Descrição do objeto** | **Unidade** | **Quantidade** | **Valor Unitário**  **Estimado** | **Valor**  **Global**  **Estimado** |
| **01** | Serviço para fazer recapagem em pneu medida 1000 x 20 Comum, a frio (banda pré-moldada), tipo Rodoviário, com profundidade de sulco de no mínimo 11,1mm. | Unidade | 12 | R$ 585,67 | R$ 7.028,04 |
| **02** | Serviço para fazer recapagem em pneu medida 1000 x 20 Comum, a frio (banda pré-moldada), tipo Borrachudo, com profundidade de sulco de no mínimo 14mm. | Unidade | 12 | R$ 618,00 | R$ 7.416,00 |
| **03** | Serviço para fazer recapagem em pneu medida 1000 x 20 Radial, a frio (banda pré-moldada), tipo Misto, com profundidade de sulco de no mínimo 13mm. | Unidade | 24 | R$ 602,67 | R$ 14.464,08 |
| **04** | Serviço para fazer recapagem em pneu medida 215/75 R17,5, a frio (banda pré-moldada), tipo Borrachudo, com profundidade de sulco de no mínimo 12,5mm. | Unidade | 16 | R$ 411,33 | R$ 6.581,28 |
| **05** | Serviço para fazer recapagem em pneu medida 275/80 R22,5, a frio (banda pré-moldada), Tipo Misto, com profundidade de sulco de no mínimo 13mm. | Unidade | 30 | R$ 602,67 | R$ 18.080,10 |
| **06** | Serviço para fazer recapagem em pneu medida 275/80 R22,5, a frio (banda pré-moldada), tipo Borrachudo, com profundidade de sulco de no mínimo 16mm. | Unidade | 24 | R$ 626,67 | R$ 15.040,08 |
| **07** | Serviço para fazer recapagem em pneu medida 295/80 R22,5, a frio (banda pré-moldada), Tipo Misto, com profundidade de sulco de no mínimo 13mm. | Unidade | 20 | R$ 640,33 | R$ 12.806,60 |
| **Valor Global Estimado para o Lote 01: R$ 81.416,18 (oitenta e um mil quatrocentos e**  **dezesseis reais e dezoito centavos)** | | | | | |

**Lote 02**

Pneus de uso agrícola, fora de estrada (tratores e retroescavadeiras), como segue descrição e quantitativo abaixo:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Descrição do objeto** | **Unidade** | **Quantidade** | **Valor Unitário**  **Estimado** | **Valor**  **Global**  **Estimado** |
| **01** | Serviço para recapagem em pneu medida 19,5 x 24 – Tipo de desenho G2 | UN | 08 | R$ 2.325,00 | R$ 18.600,00 |
| **02** | Serviço para recapagem em pneu medida 17,5 x 25 – Tipo de desenho G2 | UN | 08 | R$ 2.283,33 | R$ 18.266,64 |
| **03** | Serviço de recapagem em pneu medida 14.00 x 24 – Tipo de desenho TM95 | UN | 02 | R$ 1.727,33 | R$ 3.454,66 |
| **04** | Serviço de recapagem em pneu medida 14.9 x 28 – Tipo de desenho G2 | UN | 02 | R$ 1.730,33 | R$ 3.460,66 |
| **05** | Serviço de recapagem em pneu medida 18.4 x 30 – Tipo de desenho G2 | UN | 02 | R$ 2.490,00 | R$ 4.980,00 |
| **Valor Global Estimado para o Lote 02: R$ 48.761,96 (quarenta e oito mil setecentos e sessenta e um reais e**  **noventa e seis centavos)** | | | | | |

**2. JUSTIFICATIVA**

**2.1.** A contratação objetiva o reaproveitamento dos pneus utilizados nos caminhões e máquinas da frota desta Autarquia, os quais desempenham suas atividades que consideramos essenciais à população deste município, para que os trabalhos continuem sendo executados com segurança e de maneira eficiente, se faz necessário a contratação dos serviços de recapagens de pneus.

**3. LOCAL E PRAZOS DE RETIRADA E ENTREGA**

**3.1** A empresa vencedora deverá efetuar a retirada dos materiais mediante a emissão da Ordem de Serviços, que será emitida pela Contratante.

**3.2.** A Contratada deverá retirar os pneus no Departamento de Manutenção de Frota e Equipamentos, à Rua Prestes Maia, n.º 477 - Jardim Santana – Leme/SP, devendo ser entregues no mesmo local após a execução dos serviços, de Segunda a Sexta feira das 7:00 ás 16:00 hs.

**3.3.** O prazo para a retirada dos pneus será de 05 (cinco) dias, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço. A entrega dos pneus já recauchutados será de até 10 (dez) dias contados do recebimento, pela Contratada, de cada solicitação.

**3.4.** O prazo de vigência do presente Contrato será pelo período de 12 (doze) meses.

**4. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

**4.1.** Os serviços deverão ser executados da forma constante deste Termo de Referência.

**4.2.** Por conta da Contratada correrão todos os ônus, tributos, taxas, impostos, encargos, contribuições ou responsabilidades outras quaisquer, sejam de caráter trabalhista, acidentário, previdenciário, comercial ou social e entre outras que sejam de competência fazendária ou não, e os saldará diretamente junto a quem de direito.

**4.3.** Sempre que convocada, a Contratada deverá comparecer, sob pena de assumir o ônus pelo não cumprimento.

**4.4.** Serão por conta da Contratada os equipamentos necessários para execução dos serviços.

**4.5.** Arcar com as despesas relativas à execução dos serviços, tais como transporte, retirada e entrega, e combustíveis.

**4.6.** Indicar o local, e-mail, nome e número de telefone da pessoa responsável pelo recebimento das Ordens de Serviços a serem emitidas pela SAECIL.

**4.7.** A Contratada será responsável pelos danos causados à SAECIL ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, pela execução ou inexecução do objeto desta licitação.

**4.8.** Atender prontamente às notificações, reclamações, exigências ou observações feitas pela Contratante, refazendo ou corrigindo, quando for o caso e às suas expensas, os serviços que, eventualmente, tenham sido executados em desacordo com o combinado.

**4.9.** Manter, durante toda a execução do Contrato, e em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

**4.10.** Aplicar matéria prima de primeira qualidade, sem utilização de borracha reciclada.

**5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

**5.1.** São obrigações da Contratante:

**5.2.** Efetuar os pagamentos devidos de acordo com o estipulado no Contrato.

**5.3.** A execução do Contrato será fiscalizada por funcionários da SAECIL, o que não eximirá a responsabilidade da Contratada pelo cumprimento total de suas obrigações, e os mesmos terão amplos poderes mediante instruções por escrito, para:

**5.4.** Recusar quaisquer serviços entregues em desacordo com as exigências do Edital e seus Anexos.

**5.5.** Exigir da vencedora todos os esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento e controle da execução do Contrato.

**6. DISPOSIÇÕES FINAIS**

**6.1.** No ato da assinatura do contrato a licitante deverá apresentar os seguintes documentos:

- Licença Ambiental de funcionamento expedida pela CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo.

- Certificado do INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, conforme Portaria nº 554/2015 do INMETRO.

Leme, 18 de março de 2021.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Cristiano Pires de Andrade

Chefe do Departamento de Manutenção de Frota e Equipamentos

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adilson José de Godoi

Coordenador de Divisão Técnica Operacional

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Fernando Wagner Klein

Diretor – Presidente