**ANEXO VI**

**MODELO CARTA-PROPOSTA**

**Observação importante**:a carta-proposta deverá ser encaminhada pelo vencedor, com o preço devidamente ajustado ao valor de fechamento da operação. **Não é necessária a apresentação da carta-proposta como forma de ficha técnica, pois contraria a legislação vigente na medida em que o Pregoeiro toma conhecimento dos nomes dos participantes antes da fase competitiva do Pregão.**

À SAECIL - Superintendência de Água e Esgotos da Cidade de Leme.

Prezados Senhores,

Ref.: **Pregão Eletrônico nº. ../20.. – Carta-Proposta**.

**Identificação do proponente**

Razão Social:

CNPJ e Inscrição Estadual:

Responsável / Cargo: E-mail:

Carteira de Identidade e CPF:

Endereço e telefone: Agência e n°. da conta bancária:

Apresentamos nossa proposta para os itens abaixo discriminados, conforme o Edital e seus Anexos:

|  |
| --- |
| **LOTE 01** |
| **Item** | **Descrição do objeto** | **Unidade** | **Quantidade** | **Valor Unitário (R$)** | **Valor Total (R$)** |
| 1 | Veículo novo, zero quilômetro, tipo sedan, cor branca, ano de fabricação 2025; Motor com potência mínima de 109 CV; Transmissão manual de no mínimo 5 (cinco) marchas à frente e uma à ré ou Automática; Tração Dianteira; Quatro (4) Portas; Cinco (5) Lugares; Combustível Flex (Etanol/Gasolina); Pneus no mínimo aro 15; Porta-malas de no mínimo 469 litros; Entre eixos de no mínimo 2.521 mm; Assistente para partida em rampa; Sistema de alarme anti-furto perimétrico; Airbags (2 frontais, 2 laterais nos bancos dianteiros, 2 de cortina); Alerta de não utilização dos cintos de segurança dianteiros; Luz de condução diurna; Desembaçador do vidro traseiro; Alto falantes; Apoios de cabeça no banco traseiro; Apoios de cabeça para bancos dianteiros; Ar-condicionado; Ar quente; Banco do motorista com ajuste de altura; Banco traseiro rebatível; Cintos de segurança automáticos de três pontos na frente com tensor do cinto e preferencialmente com ajuste de altura; Ajuste do volante de altura e profundidade; Controle eletrônico de estabilidade (ESC); Controle de tração (ASR); Controle automático de velocidade; Direção elétrica ou hidráulica; Espelhos retrovisores externos eletricamente ajustáveis; Limpador do para-brisa com temporizador; Maçanetas das portas e espelhos retrovisores na cor do veículo; Para-choques dianteiros e traseiros na cor do veículo; Painel de instrumentos digital; Revestimentos dos bancos em tecido ou couro; Rodas de liga leve de no mínimo 15”; Sensores de estacionamento traseiros; Sistema multimídia; Rádio; Tomadas USB tipo C; Tomada de 12 Volts; Espelhamento da tela do celular; Travamento elétrico e remoto das portas, porta-malas e tampa de combustível; Vidros elétricos dianteiros e traseiros com função "one touch" nos dianteiros; Travamento central das portas; Volante de direção multifuncional; Computador de bordo; Sistema de alarme com comando remoto; Com protetor de cárter; Com jogo de tapetes completo; Equipamentos e acessórios obrigatórios exigidos pela CNT (cinto de segurança, estepe, chave de rodas, macaco, triângulo, entre outros); Com garantia total de fábrica durante o prazo mínimo de 03 (três) anos, ou 50.000 km, contados a partir da data do recebimento definitivo do objeto. | unidade | 01 |  R$ ............... |  R$ ............... |
| **Valor total do Lote 01: R$ ............................** |

|  |
| --- |
| **LOTE 02** |
| **Item** | **Descrição do objeto** | **Unidade** | **Quantidade** | **Valor Unitário (R$)** | **Valor Total (R$)** |
| 1 | Veículo novo, zero quilômetro, utilitário “picape”, cor branca, ano de fabricação 2025; Capacidade de dois (02) lugares; Duas portas; Com capacidade de carga útil mínima de 650 quilos; Cabine simples, com protetor de caçamba e protetor de cárter; Motor com potência mínima de 98 CV, alimentação multiponto (M.P.F.I), combustível etanol/gasolina (flex); Câmbio manual de no mínimo 5 (cinco) marchas à frente e uma à ré; Sistema de freios com ABS (freios com sistema antitravamento) e EBD (freios com distribuição eletrônica de frenagem); Sistema de segurança com Air Bag duplo (passageiro e motorista); Com direção hidráulica, elétrica ou elétrica hidráulica; Controle eletrônico de estabilidade; Controle de tração; Assistente de partida em rampa; Travamento elétrico das portas; Vidro elétrico; Ar condicionado; Ar quente; Indicador de combustível; Conta giro; Indicador de troca de marcha; Alertas de uso de cinto de segurança do motorista; Preparação para instalação de rádio (cabeamento e chicote); Tomada 12 volts; Rodas de aço pintadas, aro 15” (mínimo); Jogo de tapetes de borracha completo; Equipamentos e acessórios obrigatórios exigidos pela CNT (cinto de segurança, estepe, chave de rodas, macaco, triângulo, entre outros); Com garantia total de fábrica durante o prazo mínimo de 03 (três) anos, ou 50.000 km, contados a partir da data do recebimento definitivo do objeto. | unidade | 04 |  R$ ............... |  R$ ............... |
| **Valor total do Lote 02: R$ ............................** |

**VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ ......................................................................**

**CONDIÇÕES GERAIS:**

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

O prazo de entrega do objeto ocorrerá de acordo com o determinado no Anexo I (Termo de Referência) do Edital.

Marca: .................................

Garantia: ..............................

O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias à execução do objeto, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas, etc.), cotados separados e incidentes sobre o fornecimento.

**Validade da Proposta:** 60 (sessenta) dias.

(local e data)

(assinatura e carimbo da proponente/representante legal da empresa)